**城区水厂10月水质检测结果公示表**

**石水环监〔2018〕第082号 共4页 第3页**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭  和  味 | 二氧  化氯  mg/L | | 色  度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧  量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化  物  mg/L | 硫酸  盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 7.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无 | 0.24 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.98 | | 0.6 | | 4.7 | 14.1 | 121.1 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 7.60 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无 | 0.15 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.82 | | 0.5 | | 4.5 | 14.6 | 122.2 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.50 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | 无 | 0.03 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.89 | | 0.4 | | 4.9 | 14.8 | 121.1 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 0.06 | 0.002 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | 氟化物  mg/L | 氰化  物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯  酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 118 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.3764 | 0.2857 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 120 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2611 | 0.2073 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 120 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.3840 | 0.2943 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人：袁艺 审核人：邹锐

2018年10月23 日 2018年10 月 23 日 2018 年10月23

**城区水厂11月水质检测结果公示表**

**石水环监〔2018〕第088号 共4页 第3页**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH  无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭和味 | 二氧化氯  mg/L | | 色度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化物  mg/L | 硫酸盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 7.56 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 无 | 0.29 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.20 | | 0.8 | | 5.0 | 15.3 | 85.0 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 7.59 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 无 | 0.12 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.37 | | 0.9 | | 5.5 | 15.1 | 86.0 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 无 | 0.15 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.50 | | 0.8 | | 5.5 | 15.4 | 84.0 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 0.06 | 0.002 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | 氟化物  mg/L | 氰化物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 116 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.1457 | 0.2287 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 118 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.3941 | 0.2142 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 118 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.3913 | 0.2164 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人：袁艺 审核人：邹锐

2018年 11月15日 2018年11月15 日 2018年11月15 日

**城区水厂12月水质检测结果公示表**

**石水环监〔2018〕第094号 共4页 第3页**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH  无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭和味 | 二氧化氯  mg/L | | 色度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化物  mg/L | 硫酸盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 8.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.91 | 无 | 0.24 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.44 | | 0.8 | | 1.5 | 14.1 | 81.9 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 8.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | 无 | 0.20 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.45 | | 0.7 | | 2.0 | 14.2 | 82.5 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 8.04 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 无 | 0.04 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 1.46 | | 0.6 | | 1.7 | 14.1 | 82.1 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 60 | 2 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | 氟化物  mg/L | 氰化物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 112 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.3371 | 0.2474 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 114 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2633 | 0.2724 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2716 | 0.2672 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人：袁艺 审核人：邹锐

2018年12月 24 日 2018年12 月24 日 2108年12月24日